PROCEDURA COLLAUDO ZONA Predisporre una scheda di un rullo vicina accesa

1. Preparare il manubrio Square vicino al computer di collaudo
2. Accendere il manubrio Square premendo un qualsiasi tasto di sinistra
3. Avviare il software di collado da “AVVIO\_COLLAUDO”Immagine che contiene testo, schermata, software, Software multimediale

   Descrizione generata automaticamente
4. Verificare le voci “Seriale parlante” e “HW version” Immagine che contiene testo, schermata, software, Icona del computer

   Descrizione generata automaticamente
5. Premere “Start” sul programma di collaudo
6. Attendere la connessione
7. Attendere il messaggio “PREMI I PULSANTI” apposito e premere tutti i pulsanti entro il limite di tempo (default 45 secondi)
8. Attendere fino alla fine dell’esecuzione del programma (due indicatori a schermo verdi e messaggio di Fine)